[소화가스 누출시 행동요령]

소화가스(바이오가스)의 특성

○ 무색의 투명한 가스로 건조한 공기보다 가벼움

○ 주성분인 메탄(CH₄)은 자체 독성은 없으나, 고농도로 존재할 경우 공기 중 산소농도     저하에 의한 질식현상(산소결핍증)에 주의해야 함

1. 주 용도

공단의 건조시설 보일러, 소화조 가온보일러, 발전시설 등의 열원으로 사용

2. 주요 누출 예방 활동 및 관리 대책

○ 이상유무를 조기에 확인하기 위해 무인 감시카메라와 근무자의 주·야간 현장      순찰을 실시

○ 각 부서별, 공정별 예상 비상사태 목록을 작성하여 비상조치 계획을 수립하고

있으며, 방재 설비의 구축과 함께 방재 훈련을 연 1회 이상 실시

3. 비상 누출시 신고 및 문의처

탄천센터 : ☎ 주간) 02-3410-9762, 9763  야간) 02-3410-9863

서남센터 : ☎ 주간) 02-3660-2121, 2119  야간) 02-3660-2114

행동요령

가스 누출사고 연락을 받으면 바람 부는 방향을 고려해 지체없이 영향권에서 벗어난다.

사고지점과 가까워 가스의 농도가 진하여 고통스럽게 느껴질 때는 방독면, 물수건, 마스크, 비닐을 이용해 호흡기를 보호한다.

가능한 혼자서 대피하지 말고 두 사람 이상이 함께 행동한다.

(위급 시 연락, 구조 등 고려)

실내로 대피했을 경우 창문, 문틈을 밀폐해 외부 공기를 차단한다.

5. 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리한다.

응급조치 요령

흡입하였을 경우

- 즉시 신선한 지역으로 환자를 옮긴다.

- 필요시 인공호흡 실시 및 숨쉬기 편한 자세로 한다.

- 다량 노출되었을 시 병원으로 이동, 의사의 진단을 받고 의학적 조치를 받는다.

소화가스 누출 통보 시 바람이 불어오는 영향권에서 즉시 벗어날 것.